**Памятка**

**КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА**

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно пере­кройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажи­гайте спичек, не включайте свет и электроприборы (луч­ше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы ис­кра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только зага­зованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления га­зом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицин­скую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварий­ную газовую службу (телефон 04), работающую кругло­суточно.

**Правила обращения с газовыми баллонами.**

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом по­мещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприбо­ров. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отра­ботанного баллонов закрыты. После замены проверьте гер­метичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный, гибкий, резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью за­жимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования толь­ко квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пус­тые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипя­щие жидкости не залили огонь и не стали причиной утеч­ки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно очищайте горелки, так как их засоренность мо­жет стать причиной беды.